建设项目基本情况

	项目名称
	安阳万庄新肥科技有限公司新建天然气锅炉安装项目

	建设单位
	安阳万庄新肥科技有限公司

	法人代表
	韩成林
	联系人
	杜先生

	通讯地址
	汤阴县产业聚集区（刘大线与仓储三路交叉口东南方位）

	联系电话
	
	传真
	
	邮政编码
	456150

	建设地点
	安阳万庄新肥科技有限公司锅炉房

	立项审批部门
	汤阴县发展和改革委员会
	批准文号
	豫安汤阴制造[2017]06040

	建设性质
	改扩建
	行业类别

及代码
	热力生产和供应（D4430）

	占地面积

(平方米)
	约230
	绿化面积

(平方米)
	

	总投资

(万元)
	60
	其中：环保投资(万元)
	1.5
	环保投资占

总投资比例
	2.5%

	评价经费

(万元)
	
	预期投产日期
	2018年04月

	一、工程内容及规模：

1.编制依据

根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省2016年度蓝天工程实施方案的通知》（豫政办【2016】27号）文件精神，为保证生产的稳定性，安阳万庄新肥科技有限公司新增1台10吨燃气蒸汽锅炉（WNS10-1.6-YQ）作为备用锅炉，在原有1台12t/h燃煤蒸汽锅炉（SZL12-1.6-A）检修情况下或在安阳市污染天气管控期间能够满足《安阳市轻中度污染天气管控方案》等文件要求下使用。本次环评评价项目主要内容对新增1台燃气锅炉进行评价。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“U城镇基础设施及房地产142、热力生产和供应工程”中的相关说明“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（不含）以上”的应编制环境影响评价报告书，其他编制环境影响评价报告表，本项目锅炉装机容量远小于65吨/小时，应编制环境影响评价报告表。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，河南安环环保科技有限公司受建设单位委托承担该项目的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放的原则，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了本项目环境影响报告表。
2.项目主要内容

安阳万庄新肥科技有限公司投资60万元在安阳万庄新肥科技有限公司锅炉房安阳万庄新肥科技有限公司厂区新增1台10t燃气蒸汽备用锅炉（WNS10-1.6-YQ）及配套设施。
本项目主要技术经济指标一览表见下表1。

表1主要技术经济指标一览表

序号

名称

单位

数量

备注

1

总投资

万元

220

全部企业自筹

环保投资

万元

3

占总投资的1.36%

2

年工作日

天

150

3班生产，每班8小时
3

劳动定员

人

不增加

/

3.政策相符性分析
经查阅产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修改版），该项目设备及工艺不涉及《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类的相关内容，属于允许类，符合产业政策。
根据已经安阳市环保局备案的《安阳万庄新肥科技有限公司年产40万吨复合（混）肥项目现状环境影响评估报告》，公司现有生产复合肥项目属于目录中鼓励类“十一、石化化工”中“5、优质钾肥及各种专用肥、缓控释肥的生产，氮肥企业节能减排和原料结构调整，磷石膏综合利用技术开发与应用，10万吨/年及以上湿法磷酸净化生产装置”；符合《化肥工业“十三五”发展规划》及《石油和化工产业结构调整指导意见》精神要求，符合国家产业政策。
本项目新建燃气锅炉为现有燃煤锅炉替代使用，不新增生产产能，本项目已经汤阴县发展和改革委员会备案确认，项目编号：豫安汤阴制造[2017]06040（详见附件）。

4.选址可行性分析

4.1项目地理位置

本项目位于安阳万庄新肥科技有限公司厂区内锅炉房，安阳万庄新肥科技有限公司位于安阳市新型制造业产业园区内，刘大线与仓储三路交叉口东南方位；厂址中心位于东经114º21´22.38"，北纬35º52´40.79"。厂址西侧为刘大线，隔路为空地，厂址南侧为汤阴县污水处理厂，东侧和北侧为空地；附近的环境敏感点为厂址东南侧约949m处的刘庄村，正东侧约1314m处的寺台寺村，附近的地表水为项目西北侧449m处的淤泥河。项目距南水北调总干渠为3360m，不在其二级保护区范围内，本项目地理位置图见附图1，项目周围环境及敏感点示意图见附图2。
4.2选址可行性分析

本项目位于安阳万庄新肥科技有限公司厂区内，本项目所在区域地势平坦，交通方便，生产条件良好。项目所在地周围无重要文物古迹、珍稀资源等环境敏感目标，所以本项目选址可行。



	二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
2016年10月按照《河南省环境保护委员会办公室关于做好环保违法违规建设项目清理整改工作的实施意见》（豫环委办〔2016〕22号）的规定，编制《安阳万庄新肥科技有限公司年产40万吨复合（混）肥项目现状环境影响评估报告》，对已建成年产20万吨高塔长效复合肥生产线1条、年产20万吨氨酸长效复合肥生产线1条，进行了现状评估，该项目2016年10月28日在安阳市环境保护局网站上进行了公示，2016年11月4日进行了公告。
该企业生产及污染情况和治理如下：

现有生产工艺及污染物产生情况：
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图1高塔复合肥工艺流程图
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图2氨酸复合肥生产工艺流程图

原有污染物排放及环保措施情况：

废气：

①高塔长效复混肥生产线污染源分析

本项目高塔长效复合肥在备料、配料、制粒、烘干、包装及运输等环节，将有粉尘、SO2、NO2及NH3废气产生。

a、备料和配料工序将产生的粉尘，将安装脉冲带式除尘器处理；

b、造粒过程将产生的粉尘和氨废气，将采用旋风除尘器处理；

c、产品烘干、冷却、包装及输送所产生，以颗粒物为主废气，废气采用旋风除尘器处理；
d、燃煤锅炉烟气含有烟尘、SO2、NOX废气，废气采用脉冲布袋除尘器+脱硫塔+双碱法处理。

②氨酸长效复合肥生产线污染源分析

本项目氨酸长效复合肥在备料、配料、制粒、烘干、包装及运输等环节，将有粉尘、SO2、NO2、NH3及硫酸雾废气产生。

a、备料和配料工序将产生的粉尘，将安装脉冲带式除尘器处理；

b、造粒过程将产生的粉尘、氨和硫酸雾废气，将采用旋风除尘器处理后引入喷淋洗涤塔处理；

c、本项目烘干采用燃煤热风炉提供热源，产品烘干、冷却、包装及输送所产生的废气有颗粒物、SO2、NOX，废气采用旋风除尘器处理后引入废气文丘里洗涤塔处理。

废水：

本项目生产过程不直接产生废水，设备冷却水排污水排入收集池内，再由管道输送到氨酸复肥造粒岗位回用。喷淋洗涤塔、文丘里洗涤塔等产生的废水，直接回用于氨酸复肥造粒岗位，不外排；项目营运期的废水主要为职工日常办公生活污水。

项目运营期劳动定员170人，职工生活用水总量为17.0t/d。产生系数按0.8计，生活污水产生量为13.6t/d，主要为食堂废水、洗涤废水和冲厕污水，有机物含量较高。目前，生活污水进化粪池处理后，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求，经市政污水管网，最终排入汤阴东方环宇污水处理有限公司进行处理。

（3）噪声：

根据洛阳黎明检测服务有限公司的实地监测，本项目高噪声设计采用加设减震垫，设备周围加装隔音罩，采取上述措施后，本项目厂区南厂界以及北厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（4）固体废物

本项目生产固废主要来自于生产过程中燃煤锅炉和热风炉产生的炉渣和石膏、除尘器收集尘、废弃包装物。项目除尘器收集尘回收再利用，不排放；炉渣和石膏收集后，由当地建材企业综合利用，不排放；废弃包装物主要为塑料薄膜、纸板等，由供货商回收利用，不排放；生活垃圾主要来源于员工的日常生活，由环卫部门定期清运处理。本项目不涉及危险固体废物，营运期产生的一般固体废物均得到妥善的处理处置，不外排。

（5）总量指标

表2本次项目总量控制指标一览表

类别

污染因子

日实际排放量kg/d
年实际排放量t/a
日最大允许排放量kg/d
年最大允许排放量t/a
废气
SO2
0.653
4.702
1.102
7.934
NOX
0.724
5.213
1.358
9.777
废水
COD
56.017

16.805

271.343

81.403

NH3-N
61.960
18.588
277.487
83.246
2017年5月5日，根据《汤阴县环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于开展建筑工地、企业环境综合整治活动的通知》（汤环攻坚办【2017】127号），受企业邀请，河北师大环境科技有限公司对企业的现状进行了核查。

表3 本次整改情况一览表
污染源
原存在问题
原整改建议
现场检查情况
建议
废气
生产投料过程中，扬尘较大，造成厂界颗粒物无组织排放浓度偏大
生产投料岗位安装收尘集气罩和脉冲袋式除尘器，减少扬尘发生
已安装收尘集气罩和脉冲袋式除尘器，废气通过15m高排气筒排放
已完成
原煤堆存处未全封闭
设置原煤堆棚，进行围挡 

原煤已放置到原煤堆棚内
已完成
厂界颗粒物无组织排放浓度偏大
厂区进行植树绿化、加强道路洒水抑尘等
厂区进行了植树绿化，并配备了相应的道路洒水设备
已完成
环境风险
液氨储罐顶部缺少氨稀释喷淋
液氨储罐顶部氨稀释喷淋装置
液氨储罐顶部已安装稀释水装置
已完成
外部缺少消火栓和喷雾水枪
外部设置消火栓及配置移动式喷雾水枪
罐区周边及车间安装了消火栓及配置移动喷雾水枪
已完成
缺少事故收集池
设置事故收集废水
已设置事故收集废水池
已完成
缺少硫酸消防砂池
设置硫酸泄漏的消防砂池
已设置消防砂池
已完成
有环境风险预案，需要进行改进完善
对原有的环境风险预案进行完善
已进行了相关风险预案演练，并对环境风险预案进行完善
已完成
因此，本项目无现有环境问题。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置

该项目所在地汤阴县地处豫北平原，北纬35º45´-36º01´，东经114º13´-114º42´，属暖温带大陆性季风气候。该县位于华北平原与太行山交汇的山前地带，交通便利，京广铁路纵贯全境，向西有汤鹤铁路支线，向东有汤濮地方铁路直通濮阳。

项目位于安阳万庄新肥科技有限公司锅炉房。项目地理位置图见附图1。

2、地质

汤阴地质构造为汤阴地堑，西有青羊口断裂，东有汤东断裂。由于岩层错动，使第三纪湖相(泥灰岩等)和河湖相(砂砾岩等)上升为丘陵，形成县境西部的五里岗和东部的火龙岗，中间下沉，充填巨厚的第三纪沉积物和第四纪河湖相冲击物。

青羊口断裂从新乡起，经青羊口、庙口到汤阴消失；汤东断裂断距很大，基岩落差超过1000m，总之，本区有北东、北北东和北西西两组断裂。这两组断裂近正交，前者发育，起着明显控制作用，后者则对前者有重要影响。

由于县域地质构造复杂，构造活动强烈，汤阴县及周边地区在历史上是一个地震多发区。汤阴县域属于地震基本烈度8度地区，为河南省地震测报重点监控区之一。

3、地形地貌

汤阴县境东西修长(约35公里)，南北狭窄(不足20公里)，全县以京广铁路为界，铁路以东距县城10公里为火龙岗，铁路以西为太行山东麓丘陵，其余皆为平原，海拔为53-100米，地势西部南部略高于东部北部，坡度在1/200-1/2000之间。

4、土壤

汤阴县土壤类型随着地形的变化呈现规律性变化，由西向东依次为褐土、潮土、风砂土。褐土集中在县境西部的五里岗区和南部火龙岗区，面积30万亩，占全县总土地面积的36.4%。潮土在县境中东部的广大冲击平原区，面积52.3万亩，占全县总土地面积的63.1%。风砂土分布在卫河西沿、五陵镇的北部地带，面积3000亩，占全县总土地面积的0.5%。

5、水文特征

(1)地表水

地表径流来自天然降水，年降水总量为3.76亿立方米，年平均地表径流深110毫米，径流总量6460万立方米，偏枯年份地表径流深75毫米，径流量4680立方米，但仅能蓄水100万立方米。境内主要河流有汤河、永通河、羑河。其中永通河是汤河的一大支流，于菜园镇高汉村西双石桥入汤河，羑河也是汤河的一条支流，于安阳县四伏厂桥入汤河。

(2)地下水

全县地下水，平原地区属第四纪松散含水层，丘陵地区属第三纪风化岩石与裂隙水，浅层地下水可开采量为9997万立方米。全县分为极强富水区、强富水区、一般富水区、丘陵贫水区和贫水区。

全县可开发利用的地表径流量、地下水和过境水总量为2.38亿立方米，目前实际开发利用量为1.67亿立方米，占可利用水资源的70%。

6、气候、气象

汤阴县地处北暖温带大陆性季风气候区，日光充足，雨量集中，四季气候特点突出，降水特点为：春季干旱少雨，夏季炎热多雨，秋季雨量适中，冬季干旱少雨雪。具体情况如下：

(1)日照与太阳辐射

本区年平均日照时数为2369.9小时，日照率为54%；全年中五月份日照时数最多，为261.4小时，日照率为60%；二月份日照时数最少，为153.2小时，日照率52%。

全年太阳辐射总量为109.3千卡/平方厘米，其中夏季最多，为36.27千卡/平方厘米，占全年的33.18%；冬季最少，为17.17千卡/平方厘米，占全年的15.71%。

(2)气温、气压

年平均气温：13.2℃，七月平均气温最高，为26.9℃；一月平均气温最低。为-2.1℃；极端最高气温出现在7月，为42.2℃；极端最低气温出现在12月，为-20.9℃。

该地区年平均气压为1008.7hPa。

(3)地温、霜期

全年平均地温为15.6℃，最高为六、七月份，平均30.5℃；最低为一月份，平均-1.5℃。

平均初霜日在10月23日，最早在9月13日(1970年)，最晚在11月17日(1960年)，平均终霜日在3月30日，最早在3月14日(1957年)，最晚在4月30日(1958年)，平均无霜期为206天。

(4)降水、相对湿度

年平均降水量为582.3毫米，其中夏季平均为366.7毫米，占全年的63.0%；冬季最少，平均为19.8毫米，占全年的3.4%。

年均相对湿度为68%，其中年最大相对湿度87%，出现在8月份；年最小相对湿度为51%，出现在2月份。

(5)风向、风速

该地区年主、次风向为N、S、SSW，其中N、S风向频率均为15.42%；SSW为14.08%，年静风频率为42.08%，年平均风速为2.31米/秒。

7、生物及矿产资源

汤阴县地处暖温带，生物资源丰富，种类繁多。其中植物资源主要包括农作物、林木、花卉、野生杂草(红茎马唐、茅、芦苇、节节草等)；动物资源主要包括饲养动物、野生动物、水生动物、昆虫等；矿产资源主要为泥灰岩，是一般和高级水泥的主要原料，也是化工填充剂的主要原料之一，主要蕴藏于县西五里岗，蕴藏量为3亿立方米。

	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、人口行政区划

汤阴县属豫北城市安阳市管辖，总面积645.8平方千米，下设9镇1乡，共297个村委会，292个自然村，总人口45.13万人，其中农业人口约38.34万人，非农业人口约6.6万人。

2、工业结构、分布及能源供给

汤阴工业门类齐全，招商引资成效显著。近几年来，汤阴县委、县政府立足本地实际，强力实施“工业强县”“招商引资、外来资本带动”战略，工业经济得到较快发展。亚新钢铁、丹尼斯克甜味剂、众品食业、华龙面粉、永达肉鸡、健丰食品、双枪摩托、创新药业、瑞和挂面、天海碳素等一大批骨干企业相继落户汤阴，形成了食品、冶金、医药化工、纺织、机械制造、建材、工程塑料等七大支柱产业。为了实现产业聚集，循环发展，汤阴县规划建设了汤阴县产业集聚区和制造业聚集区两个园区，贮备了充足的建设用地。其中产业集聚区已实现“六通一平”，入驻众品、华龙、永达、六和等多家食品企业。

汤阴食品工业异军突起，产业规模不断扩大。汤阴充分发挥农产品丰富的优势，立足园区，积极发展食品加工业，一批国内外知名食品企业落户该县，初步形成了农业产业化龙头企业群。其中国家级重点龙头企业4家，省级6家，市级6家，形成了面粉、饼干、挂面、肉鸡、木糖醇、小杂粮等产业链条，在汤阴县聚集起“健丰饼干”“永达肉鸡”“众品冷鲜肉”“甲家面粉”“六和饲料”等5个“中国名牌产品”，食品工业已成为全县的支柱产业。

3、农业概况

汤阴农业发达，特产丰富。素有“豫北粮仓”之称，盛产小麦、玉米、棉花、蔬菜、无公害食用菌和绿色小杂粮等农产品，全县粮食种植面积81万亩，年产粮食32万吨；蔬菜种植面积18万亩，年产蔬菜47万吨；食用菌总量突破1亿袋，是“全国商品粮基地县”“国家棉花生产基地县”“全国十大无公害食用菌生产示范县”“全国三大金针菇生产基地县”。

4、交通状况

汤阴交通便利，地理位置优越。境内交通发达，京广铁路、汤鹤铁路、汤台铁路纵横交错；京港奥高速公路、107国道、219省道、302省道交织成网。汤阴距北京500公里，距天津520公里，距郑州新郑国际机场170公里，具有十分明显的区位优势，已逐步成为豫北重要的十字交通枢纽。

5、文物古迹

汤阴县文物古迹众多，“岳飞庙”位于城内小南门里岳庙街，为明代初年建，历经修葺增建，主要有正殿，寝殿，肃瞻亭，觐光亭，精忠坊等建筑，“羑里城”遗址，又称文王庙，在县城北4公里处，现遗址为中国有文字记载第一坐国家监狱所在地，是殷纣王禁西伯候姬昌之地，为省重点保护单位，另外还有扁鹊墓、奎光阁、文笔塔、程岗岳庙，南周流“岳飞先茔”等。县境内有文物保护单位30处，其中国家级保护单位2处，省级保护单位3处，县级保护单位25处。白营村考古挖掘仰韶文化时期我国的第一口木质井，汤河上的高村桥为北魏时建造，至今仍坚固耐用。

本项目评价区域内不涉及文物保护单位

6、安阳万庄新肥科技有限公司年产40万吨复合（混）肥项目与安阳市新型制造业产业园区规划符合性分析

《安阳市新型制造业产业园区总体发展规划（2010-2020）》产业定位为：豫北地区现代化、综合性的大型制造产业基地。以装备制造产业、电器机械产业、工程塑料产业和特种钢精加工为主导产业。本项目将形成年产40万吨复合（混）肥的生产能力，为产业园区的非主导产业。该项目位于安阳市新型制造业产业园区内的仓储用地，与园区产业定位不相符。

根据《关于安阳市新型制造业产业园区总体规划调整的请示》（汤发改办[2016]55号），“2015年11月，经汤阴县人民政府同意，结合园区实际发展需要，有河南省城乡规划设计总院有限公司对原园区总体规划进行了修编”、“二、主导产业及发展目标。以装备制造业和化工为园区主导产业。”安阳市新型制造业产业园区总体规划修编后，安阳万庄新肥科技有限公司年产40万吨复合（混）肥项目将符合安阳市新型制造业产业园区总体规划。

安阳万庄新肥科技有限公司位于安阳市新型制造业产业园区内。厂区内供水管网、污水管网、燃气管网已建设完成。安阳市新型制造业产业园区的污水管网已铺设至刘大线、创邺大道、兴邺大道、宜政路、宜兴路等道路两侧铺设供排水管道，厂区污水管网已接入产业园区污水管网，厂区内生活污水经化粪池处理好，可排入汤阴东方环宇污水处理有限公司进行处理。

目前，安阳市新型制造业产业园区的供水管网供热管网和燃气管网尚未铺设完毕。

本项目供水采用厂区自备井临时供水，待产业园区市政供水管网通水后，将采用市政供水管网供水。

根据国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)的要求：“京津冀区域城市建成区、长三角城市群、珠三角区域要加快现有工业企业燃煤设施天然气替代步伐；到2017年，基本完成燃煤锅炉、工业窑炉、自备燃煤电站的天然气替代改造任务。”本项目位于京津冀区域城市建成区周边，厂区的天然气管道已铺设完毕。目前本项目采用燃气锅炉逐步替代燃煤锅炉供热，符合《行动计划》要求。

7、本项目建设与河南省2016年度蓝天工程实施方案相符性分析
（1）实施燃煤锅炉环保综合提升工程

实施燃煤锅炉集中整治。2016年10月底前各省辖市建城区和各县（市）集中供热供气范围内所有10吨/时及以下燃煤锅炉完成拆除或清洁能源改造，各地可结合实际，扩大燃煤锅炉拆改范围。所有区域的燃煤锅炉实现达标排放，其中单台出力65吨/时及以下的燃煤锅炉达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，单台出力65吨/时以上的燃煤锅炉达到《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》要求。

本项目为安阳万庄新肥科技有限公司配套的锅炉，新增1台10吨燃气蒸汽锅炉（WNS10-1.6-YQ）作为备用锅炉，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。

综上，本项目建设符合河南省2016年度蓝天工程实施方案要求。

8、本项目与安阳市治理燃煤污染攻坚战实施方案（2016—2017年）相符性分析

为深入贯彻《河南省人民政府关于印发河南省蓝天工程行动计划的通知》（豫政〔2014〕32号）和《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市2016年度蓝天工程实施方案的通知》（安政办〔2016〕20号），有效遏制和治理燃煤污染，持续改善全市环境空气质量，制定本实施方案。

一、总体要求

按照全面整治、重点突破、疏堵结合、标本兼治的原则，对燃煤污染采取“冬病夏治”，充分利用夏秋季节将冬季易发的燃煤污染问题提前进行治理，有效解决我市冬季采暖期大气污染突出问题。实施燃煤锅炉拆除或清洁能源改造，全面淘汰小燃煤锅炉；实施工业燃煤锅炉提标治理，全面实现燃煤锅炉达标排放；实施“电代煤”、“气代煤”、清洁煤替代散煤，大幅度减少燃煤散烧污染；加强散煤销售点执法监管，全面取缔劣质散煤销售点；扩大城市高污染燃料禁燃区面积，减少燃煤使用量，最大限度降低燃煤污染对大气环境质量造成的影响，为完成全市空气质量改善目标提供有力支撑。

二、目标任务

完成120台共计431.8蒸吨10蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造；完成6台共计159蒸吨大于10蒸吨/时的燃煤锅炉提标治理；加快推进实施“电代煤”“气代煤”工程和清洁煤替代散煤；对全市133个散煤销售点开展执法检查，取缔劣质散煤销售点，大幅减少各类燃煤污染；确保2016年年底前全市可吸入颗粒物（PM10）平均浓度不超过136微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）平均浓度不超过87微克/立方米，优良天数达到195天以上，重污染天数大幅减少。

四、主要任务

（一）全面淘汰小燃煤锅炉。

1．各县（市、区）政府和各管委会要完成120台10蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造。其中，位于市区、县城（林州市区）集中供热供气范围内的燃煤锅炉，要于2016年9月底前拆改到位；其他区域的燃煤锅炉要按照国家、省关于京津冀大气污染传输通道城市大气污染防治攻坚工作要求全部拆除或改造为清洁能源，进一步减少燃煤污染排放。

2.各县（市、区）政府和各管委会要继续开展详细排查，查漏补缺，2016年9月底前，确保市区建成区和各县（市）集中供热供气范围内所有10蒸吨/时及以下燃煤必须全部完成拆除或清洁能源改造。自2016年10月1日起，对未完成拆除改造的燃煤锅炉，依法依规予以取缔。

（二）全面实现燃煤锅炉达标排放。除实施拆除或清洁能源改造的燃煤锅炉外，所有非电行业燃煤锅炉都要确保达标排放。

1．2016年9月底前，完成剩余非电行业6台159蒸吨燃煤锅炉提标治理。其中，单台出力65吨/时及以下的燃煤锅炉要达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271—2014）》要求，单台出力65吨/时以上的燃煤锅炉要达到《火电厂大气污染物排放标准（GB13223—2011）》要求。

2．所有单台出力65蒸吨/时以上燃煤锅炉要安装大气污染物排放自动监测设备，并与当地环保部门联网。

3．按照国家、省关于京津冀大气污染传输通道城市大气污染防治攻坚工作要求，我市将根据区域环境空气质量状况和实际工作需要，提前实施燃煤锅炉大气污染物特别排放限值。

4．各县（市、区）政府和各管委会要在本方案所列治理任务的基础上，继续开展详细排查，查漏补缺，确保所有非电行业燃煤锅炉全部实现达标排放。对未完成治理的燃煤锅炉，自2016年10月1日起，除承担供暖等民生任务的以外，依法实施停产治理或关闭，治理完成并经当地环保部门核定后，方可复产。2017年全面取缔不能稳定达标排放的燃煤锅炉。

本项目为安阳万庄新肥科技有限公司配套备用锅炉，新增1台10吨燃气蒸汽锅炉（WNS10-1.6-YQ）作为备用锅炉，在原有1台12t/h燃煤蒸汽锅炉（SZL12-1.6-A）检修情况下或在安阳市污染天气管控期间能够满足《安阳市轻中度污染天气管控方案》等文件要求下使用，符合《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市2016年度蓝天工程实施方案的通知》（安政办[2016]20号）要求，锅炉废气可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，且能保证稳定达标排放。

综上，本项目建设符合安阳市治理燃煤污染攻坚战实施方案（2016—2017年）要求。



环境质量状况

	一、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）:

根据资料和现场调查，项目所在区域环境质量现状如下：
1.空气环境质量

根据《安阳万庄新肥科技有限公司监测报告》（报告编号：LMH20160520A），洛阳黎明检测服务有限公司于2016年9月19日至9月25日在本项目评价区域进行了环境空气现状监测，项目所在区域内NO2小时平均浓度范围26～134μg/m3、SO2小时平均浓度范围14～385μg/m3；PM1024小时平均浓度范围14～31μg/m3、TSP 24小时平均浓度范围123～386μg/m3、NO224小时平均浓度范围42～86μg/m3、SO224小时平均浓度范围42～117μg/m3，现状环境质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2.声环境质量

根据环境噪声划分规定，建设项目厂址处属2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。根据洛阳黎明检测服务有限公司于2016年9月19日对项目区厂界进行声环境质量监测结果，该区域的声环境噪声值昼间为55.1dB(A)-58.3dB(A)，夜间为46.2dB(A)-49.5dB(A)，满足所在噪声功能区《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准规定昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。
3.地表水环境

项目东北侧449米处有淤泥河，淤泥河汇入永通河进入汤河，根据安政办〔2016〕4号文件中《安阳市地表水环境功能区划（2016-2020年）》的相关说明，汤河杨村-入卫河口划分为V类地表水体，检测断面为汤河石辛庄断面。另据安阳市地表水环境质量周报（2017年第11周）2017.3.13-2017.3.19监测数据显示，汤河石辛庄断面水质COD38.2mg/L，氨氮0.63mg/L，总磷0.32mg/L；为V类水质，对照Ⅲ类水质标准限值COD20mg/L、NH3-N1.0mg/L，汤河石辛庄断面COD超标50%以上，氨氮未超标。

4.生态环境

项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标



	二、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据本项目特性和所在地环境特征，确定本项目主要环境保护目标如下：
表4 环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

方位与距离

保护级别

地表水环境

淤泥河

东北侧449米
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类

环境空气

刘庄村

SSE 949m

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
寺台寺村

E 1314m




评价适用标准

	环境质量标准
	执行标准及级别
项  目
标准限值
《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）二级
取值时间
污染物名称
年平均µg/Nm3
24h平均
µg/Nm3
1小时平均
µg/Nm3
TSP

200

300
—

PM10
70
150
—
PM2.5
35
75
—
SO2
60
150
500
NO2
40
80
200
《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）V类
pH

6～9

COD

≤40mg/L
BOD5
≤10mg/L

氨氮
≤2.0mg/L

《声环境质量标准》
（GB3096-2008）2类
昼间
60dB（A）
夜间
50dB（A）


	污染物排放标准
	执行标准及级别
项  目
标准限值
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉
颗粒物
20mg/m3
二氧化硫
50mg/m3
氮氧化物
200mg/m3
烟气黑度
≤1

汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求
COD

350mg/L

BOD5
180mg/L
SS

220mg/L
NH3-N

35mg/L
《建筑施工场界环境噪声排放标准》
（GB12523-2011）
昼间
70dB（A）
夜间
55dB（A）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
昼间
60dB（A）
夜间
50dB（A）
固体废物固体废物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定。


	总量控制指标
	本项目削减烟尘0.162t/a、SO2 5.72t/a，NOX 1.55t/a
原有项目污染物排放量为COD1.142t/a、NH3-N0.086t/a、SO2 16.805t/a，NOX 18.588t/a，
本项目建成后全厂污染物排放量为COD1.142t/a、NH3-N0.086t/a、SO2 11.085t/a，NOX 17.038t/a，
无需申请新的总量。



建设项目工程分析

	一、工艺流程简述（图示）：

新增1台10吨燃气蒸汽锅炉（WNS10-1.6-YQ）作为备用锅炉，在原有1台12t/h燃煤蒸汽锅炉（SZL12-1.6-A）检修情况下或在安阳市污染天气管控期间能够满足《安阳市轻中度污染天气管控方案》等文件要求下使用。主要生产工艺流程及产污情况如下：


[image: image3.emf]天然气 锅炉
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图3 项目生产工艺及产污情况简图



	二、主要污染工序：
经现场调查及工艺分析，本项目生产过程中的主要污染环节及污染因子为：
1.施工期
该项目天然气管道由市政供气公司敷设至厂区内，仅需将管道对接后即可投入使用。施工期主要内容为锅炉房的建设及锅炉安装，锅炉房采用彩钢瓦结构，地面已经硬化，施工期工程量较小，施工期环境影响较小，故对施工期环境不再详细评价。
2.营运期

该项目运营期产污环节及污染因子见下表：

表5项目运营期产污环节及污染因子表

污染物
污染源
产污环节
主要污染因子
废气
锅炉
锅炉运行
SO2、NOx、烟尘（颗粒物）
废水
锅炉
锅炉废水
COD、BOD5、SS

噪声
锅炉
设备噪声
噪声
固废
导热油炉
导热锅炉导热油更换
废导热油
制软水
制软水
废离子交换树脂



项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大气污染物
	营运期

锅炉
	烟气量
	5041.59万m3/a
	5041.59万m3/a

	
	
	烟尘
	17.61mg/m3
	0.888t/a
	17.61mg/m3
	0.888t/a

	
	
	SO2
	29.36mg/m3
	1.48t/a
	29.36mg/m3
	1.48t/a

	
	
	氮氧化物
	137.31mg/m3
	6.923t/a
	137.31mg/m3
	6.923t/a

	水污染物
	运营期

锅炉废水
	SS
	/
	排入厂区化粪池处理后，经管网进入汤阴城南污水处理厂

	固体废物
	运营期

锅炉房
	/
	/
	/

	噪声
	本项目噪声主要为锅炉运行时产生的设备噪声，噪声级约为55-70dB（A）

	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目厂址附近分布有农田、工厂，地处待开发区域，项目建成投运后，对局部生态环境影响不大。



环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析：

该项目天然气管道由市政供气公司敷设至厂区内，仅需将管道对接后即可投入使用。施工期主要内容为锅炉房的建设及锅炉安装，锅炉房采用彩钢瓦结构，地面已经硬化，施工期工程量较小。
施工期主要环境影响为扬尘、噪声、固废、施工人员生活污水等。扬尘通过设置围挡、洒水抑尘、覆盖遮盖等措施减少扬尘产生；施工废水生活废水经现有化粪池处理后排入城市污水管网；噪声控制通过选用低噪声机械等措施，来减少噪声对周围环境影响；建筑垃圾合理利用或填埋处理，生活垃圾集中收集交环卫部门处理。
综上，在采取评价所提的措施，加强施工期管理的情况下，施工期对周围环境影响不大。

	二、营运期环境影响分析：

本项目营运后将有一定的废气、废水、噪声和固体废物产生，现将营运期对环境的影响分析如下：
1.水环境影响分析

本项目所产生废水主要为锅炉软水制备产生的浓水、锅炉浓水排水。该废水水质较为简单，含少量水垢，视为清净下水，排入厂区化粪池处理后，经管网进入汤阴城南污水处理厂。

项目新增1台10t燃气蒸汽备用锅炉（WNS10-1.6-YQ）为本项目燃煤锅炉的备用锅炉，使用燃气锅炉时燃煤锅炉停用，因此不会增加废水排放量。

综上所述，项目运营期产生的废水对周围水环境影响较小。

2.空气环境影响分析

项目新增新增1台10t燃气蒸汽备用锅炉（WNS10-1.6-YQ），采用天然气作为燃料（华润燃气有限公司提供），天然气是相对清洁的能源，产生的废气污染物主要为SO2、NOx及少量的烟尘。该项目为燃煤锅炉的备用锅炉，原燃煤锅炉年使用9000t煤，按照年备用使用天数按150d计，根据等热量置换及锅炉效率，本项目燃气锅炉用气量约为370万m3/a。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010修订）》，燃气工业锅炉废气量产污系数为136259.17Nm3/万立方米-原料，烟尘产污系数2.4kg/万m3原料，SO2产污系数为0.02S千克/万立方米-原料，NOX产污系数为18.71千克/万立方米-原料，项目使用天然气含硫量按照200mg/m3计，经计算该项目废气量约为5041.59万Nm3/a，烟尘产生量0.888t/a，SO2产生量为1.48t/a，NOX产生量为6.923t/a，各种污染物产生浓度分别为：烟尘17.61mg/m3，SO229.36mg/m3，NOX137.31mg/m3。

本项目为备用锅炉，在12t/h燃煤蒸汽锅炉检修情况下或在安阳市污染天气管控期间能够满足《安阳市轻中度污染天气管控方案》等文件要求下使用，锅炉废气进污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉污染物排放限值，评价要求设置不低于8m高的排气筒外排，同时保证高出周围厂房3m以上。该项目锅炉废气达标排放，对区域空气环境质量影响不大。
本项目为备用锅炉，现有有1台12t/h燃煤蒸汽锅炉（SZL12-1.6-A）全年使用300天的情况下煤使用量为9000t/a，污染物排放量为烟尘2.1t/a、SO214.4t/a、NOx16.946t/a，本项目燃气锅炉使用天数每年按150d/a计算，则使用期间可代替现有燃煤蒸汽锅炉污染物排放量为烟尘1.05t/a、SO27.2t/a、NOX8.473t/a。该项目的建设可以减少锅炉大气污染物排放量烟尘0.162t/a、SO25.72t/a、NOX1.55t/a。因此本项目不新增总量。
3.声环境影响分析
本项目噪声主要为锅炉运行时产生的设备噪声，噪声级约为55-70dB（A）。评价要求采取隔声、减振等处理措施。采取以上措施后，噪声可减少20~30dB(A)，经距离衰减后，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。同时燃气锅炉替换燃煤锅炉的使用，燃气锅炉相对燃煤锅炉噪声源强降低很多，对场界噪声有一定的降低作用，对周围环境影响很小。
为进一步减小噪声对周边环境的影响，环评建议加强生产管理，加强对设备的维修与保养，并注意对各设备的主要磨损部位添加润滑油，确保正常运行，在设备经常触碰、振动的地方使用或衬软质材料，最大限度的降低项目噪声对周围环境的影响。
4.固体废物环境影响分析

项目不增加劳动定员，故无生活垃圾产生。该项目所用软水与燃煤蒸汽锅炉由同一套软水制备装置提供，不会增加废离子交换树脂产生量。

燃气锅炉运行时燃煤锅炉运行时会产生锅炉炉渣、除尘灰泥等不再产生，现有燃煤锅炉灰渣产生量为1280t/a；烟气脱硫过程，将有石膏产生，产生量为128t/a。按照燃气锅炉替代燃煤锅炉150d的使用时间，本项目可减少640t/a的灰渣量和64t/a的石膏量。

本项目为燃气锅炉项目，运行时不产生固体废弃物，替代燃煤锅炉运行还可减少燃煤固废的产生量，对周围环境影响很小。
5.环境风险评估

（1）风险识别
本项目采用天然气为能源，天然气为易燃气体，理化性质如下：

表6天然气（甲烷）特性表

中文名：甲烷；沼气分子式：CH4
英文名：methane;Marshgas

危险性类别：第2.1类易燃气体
危险货物包装标志：4
UN编号：1971

危险货物编号：21007
RTECS号：PA1490000
CAS号：74-82-8

外观与性状：无色无臭气体
溶点/℃：-182．5沸点/℃：-161．5

溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。
侵入途径：吸入
相对密度(空气=1)：0.55
燃烧性：易燃
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。
聚合危害不能出现
闪点/℃：-188

自燃温度(℃)：538
爆炸上限(V%)：15
稳定性：稳定
禁忌物：强氧化剂、氟、氯。
爆炸下限(V%):5.3

临界温度(℃)：-82.6
临界压力(MPa)：4.59
燃烧热(kj/mol)：889.5
危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇点火源、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。
空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。
[吸入]：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。
[工程控制]：生产过程密闭，全面通风。
[呼吸系统防护]：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。
[眼睛防护]：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
[防护服]：穿工作服。
[手防护]：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。
[皮肤接触]：若有冻伤，就医治疗。
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。
易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。
工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。
（2）风险评价等级及范围的确定
①重大危险源识别
根据本项目实际情况，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A1中的判据，本项目使用的天然气为易燃物质，项目不设天然气储罐，因此，本项目不存在重大危险源。

②评价工作等级的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）评价等级划分原则，本评价依据本工程的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，结合环境敏感程度等因素进行综合判定，确定本项目风险评价等级为二级。

（3）事故风险防范措施
本项目的事故风险类型确定为天然气管道泄露、火灾和爆炸等。根据对环境风险物质的筛选、对生产和储存系统的分析，确定本项目的风险单元主要为：厂区内天然气管线。

可能发生的风险因素分析见下表。
表7主要风险因素分析表

风险单元
类型
原因
厂区天然气管线
泄漏
管道阀门破损、控制失灵，操作失误等
中毒
泄漏导致危险品浓度超标
火灾、爆炸
停电、自动控制失控
天然气属于一级易燃气体，能与空气形成爆炸性混合物。对本项目可能出现的事故原因进行分析，可得出如下结论：

（1）因操作不当，阀门封闭不严，管、罐腐蚀等造成的危险性物品泄漏，不仅污染环境，且可造成火灾、爆炸等事故。

（2）因闪电雷击、静电、剧烈碰撞等引发的火灾与爆炸事故，易造成环境污染、人员伤亡与财产损失。

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。

本项目发生风险事故的危险源在管线，管线泄漏及引发的火灾爆炸事故对环境(或健康)的危害最严重。因此，本项目风险评价以管线泄漏造成的火灾爆炸事故危害作为本项目的最大可信事故。

表8 全国石油储运系统中事故起因和后果分布状况表

后果
分析
火灾爆炸
人身伤亡
设备损坏
跑冒
比例（%）
30.8

9.8

59.4

原因
分析
明火
电器设备
静电
雷击
其他
比例（%）
49.2

34.6

10.6

3.4

2.2

据我国不完全统计，设备容器一般破裂泄漏的事故概率在1×10-5。根据上表，结合项目特点，确定本工程液化天然气泄漏事故概率为1×10-5×0.098=9.8×10-7。

根据《化工装备事故分析与预防》——化学工业出版社对40年全国化工行业事故发生情况统计的相关资料，储罐发生事故的概率为1.2×10-6。根据上表，可知发生火灾爆炸几率为1.2×10-6×0.308＝3.7×10-7。

天然气输送管道发生泄漏事故时，污染物主要以气相状态扩散到环境空气中，但消防部门迅速到达事故现场取出消防带将消防水引至现场，消防部门事故应急处理过程中由于使用消防泡沫也会产生大量的消防污水，这些污水存在着通过厂区排水管网而进入地表水、甚至渗入地下污染地下水的可能性，因此需要对其进行截流、回收处理。此时必须启动事故应急预案，采用应急措施。
本评价提出如下建议：
（1）严格把好工程设计、施工关

工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。

在总图设计中应注意合理进行功能分区，并有一定的防护带和绿化带，严格符合安全规范的要求。

针对本项目特点，本评价建议在设计、施工、营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

a.设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

b.厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

c.尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定存车间内设置必要的安全卫生设施。

d.设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存等过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆物料泄漏。

e.按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电器设备均应接地。

f.在可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点装设检测器，报警信号送到控制室和消防门。

g.对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范处理措施。

h.在控制室和消防值班室设有专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。

i.在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

（2）提高认识、完善制度、严格检查

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟长鸣。建议企业建立安全应急机构，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，严格执行设备检验和报废制度。

（3）加强技术培训，提高职工安全意识

职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

（4）提高事故应急处理的能力

企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。
建设单位在营运过程中必须严格落实风险防范措施，降低风险事故的发生概率，一旦发生事故，必须严格认真落实应急预案措施，将风险后果将到最低。
6.项目污染物排放及“三本帐”分析

现有项目废水、烘干窑废气、冷却窑废气总量未发生变化，项目锅炉运行后“以新带老”及三笔账情况如下：
表9 项目三笔账情况一览表
类别
污染物
现有工程排放量
本项目排放量
替代现有工程排放量
增减量
排放源
锅炉
1台12t/h燃煤蒸汽锅炉（SZL12-1.6-A）
1台10吨燃气蒸汽锅炉（WNS10-1.6-YQ）
备用锅炉使用条件下代替现有锅炉排污量
——

废气
废气量万m3/a

7955.4 
5041.59
3977.7 
+1063.9
烟尘t/a
1.05
0.888
1.05
-0.162
二氧化硫t/a

7.2
1.48
7.2
-5.72
氮氧化物t/a

8.473
6.923
8.473
-1.55
该项目锅炉为备用锅炉，无需新增总量。

7.环保投资及“三同时”验收
该项目总投资60万元，环保投资1.5万元，占总投资比例为2.5%，采取的环保措施及环保投资见下表：
表10 项目环保投资及“三同时”验收一览表

序号
污染因子
环保措施
数量
验收标准
投资
（万元）
1

废气
锅炉废气
排气筒1根
1根
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2
1.0

2
噪声
生产设备噪声
厂房隔声，基础减振，消声等
—

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

2类标准
0.5

合计
/

/

/

1.5




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	营运期

锅炉
	SO2、氮氧化物、烟尘
	经1根排气筒外排。
	达标排放，对周围环境基本无影响。

	水污染物
	营运期

锅炉排污
	COD
	排入厂区化粪池处理后，经管网进入汤阴城南污水处理厂，
	达标排放

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	固体废物
	营运期

锅炉房
	/
	/
	/

	噪声
	通过选用低噪音设备，同时对噪声设备采用密闭厂房隔音、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，经预测，敏感点声环境不受影响。

	其它
	无

	生态保护措施及预期效果：

该项目运营期产生的废气处理达标后排放，对区域生态环境影响不大。



结论与建议

	一、小结

1.产业结构政策结论

该项目查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目设备及工艺不涉及《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类的相关内容，符合产业政策，符合《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市2016年度蓝天工程实施方案的通知》（安政办〔2016〕20号）相关环保要求。

2.规划及选址合理性结论

安阳万庄新肥科技有限公司锅炉房安阳万庄新肥科技有限公司厂区内，本项目所在区域地势平坦，交通方便，生产条件良好。项目所在地周围无重要文物古迹、珍稀资源等环境敏感目标，符合《河南省2016年度蓝天工程实施方案》、《安阳市治理燃煤污染攻坚战实施方案（2016—2017年）》等政策要求，所以本项目选址可行。
3.环境质量现状评价结论

环境空气：该区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

地表水：该项目所在区域主要地表水淤泥河为Ⅴ类水质。

声环境：建设项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

4.环境影响分析结论
（1）废气

本项目运营后主要的废气污染因子为SO2、氮氧化物、烟尘，通过排气筒外排，排放量废气量废气量约为5041.59万Nm3/a，烟尘产生量0.888t/a，SO2产生量为1.48t/a，NOX产生量为6.923t/a，项目所排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准限值，对周围空气环境的影响不大。本次工程燃气锅炉替代部分时段的燃煤锅炉，不新增总量指标。

（2）废水

该项目锅炉排水排入厂区化粪池处理后，经管网进入汤阴城南污水处理厂，项目不会增加废水排放量，对区域水环境影响较小。

（3）噪声

该项目噪声包括鼓风机等设备噪声。本项目在采取环评要求的环保措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，燃气锅炉相对燃煤锅炉噪声源强降低很多，对场界噪声有一定的降低作用，对周围环境影响很小。
二、建议
（1）认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。

（2）加强职工的劳动卫生、安全防护措施，主要工序的操作工人应佩戴口罩、手套等，定期对职工进行体检，保护职工的身心健康。

（3）采用能耗低、噪音小的设备进行加工生产，主要设备设置在密闭厂房内，并设置减振垫，减少能源损失及噪声的影响。

（4）严格按照《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市2016年度蓝天工程实施方案的通知》（安政办〔2016〕20号）、安阳市人民政府办公室关于印发安阳市治理扬尘污染攻坚战实施方案等7个方案的通知（安政办〔2016〕63号），《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号)文件要求进行防尘控污。
（5）加强厂区绿化工作，应在生产区空余地带、车间周围等地因地制宜植树、种花、栽草，既美化环境，又能隔音降噪。
（6）加强锅炉房及燃气管道安全管理，按照消防相关要求进行项目建设。

三、评价总结论

安阳万庄新肥科技有限公司新建天然气锅炉安装项目，符合国家产业政策和环境保护政策，在认真落实评价所提污染防治措施和建议情况下，该项目投产后对周围环境影响较小。从环境保护角度论证，该项目建设是可行的。
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